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                                 深圳市芯鼎盛技术有限公司

提供卓越电源管理芯片方案，提供整体解决方案
在现代电子设备日益追求高效能与小型化设计的背景下，电源管理技术扮演着不可或缺的角色。作为这一领域的创新者，我们自豪地向您介绍我们的旗舰产品之一——TX4101 高效同步整流 PWM 降压 DC-DC 转换器。这款芯片专为满足单节电池驱动应用的需求而设计，它不仅提供了宽泛的输入电压范围（2.5V 至 5.5V），还融合了先进的特性以确保最佳性能和可靠性，同时显著延长电池寿命。
## 芯片封装及管脚定义
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## 芯片概述

概述 TX4101 是高效率同步整流 PWM 降压 DC-DC 转换器。输入电压范围从 2.5-5.5V。适合于单节电池驱动的应用。100% 负载循环能力延长电池寿命，没 有负载时的静止电流是 200uA，关闭时将降到<1ua以下，内部同步开关是为了 提高效率而不需要外部的肖特基二极管。在 1.0MHz/1.4 MHz 的开关频率允许使 用微小的、低姿态的电感器和陶瓷电容，从而适用于小体积的解决方案。

## 应用原理解析
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## 典型应用图1：3.3V
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## 典型应用图2：<5.5V
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## 注意事项

* 电感的选择：对于大多数应用，电感值将在1μH至4.7μH的范围内，其值根据所需的纹波电 流进行选择。
* VOUT / FB 脚：反馈引脚。在不可调版本中，输出电压是固定的。在里面 可调版本，FB引脚从外部电阻分压器接收反馈电压输出。输出电压由电阻分压器根据以下公式设置:
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* EN 脚：使能输入端。该引脚高于1.5V能够使器件工作。如果该引脚低于 0.6V设备将关闭。在关闭功能下静态电流< 1ua，EN脚不要悬空。

注：极限应用参数
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结语：
综上所述，TX4101 不仅代表了我们在电源管理解决方案上的最新成就，也是对效率和紧凑设计不懈追求的结果。通过提供卓越的负载循环能力、极低的静态电流以及关闭状态下的微功耗表现，TX4101 成为了便携式电子产品理想的选择。此外，其内部集成的同步开关机制省去了外部肖特基二极管的需要，配合高频工作模式下对微型电感器和陶瓷电容的支持，使得基于 TX4101 的设计方案可以达到前所未有的小巧体积。我们相信，TX4101 将成为您下一个项目中实现高效能与小尺寸完美结合的关键组件。
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