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                                    深圳市芯鼎盛技术有限公司

提供卓越电源管理芯片方案，提供整体解决方案

在现代电子设备追求高效能和紧凑设计的趋势下，电源管理技术的重要性不言而喻。作为这一领域的创新者，我们自豪地向您介绍我们的最新产品——TX4314 低噪声稳压电荷泵 DC/DC 转换器。这款芯片专为电池供电的小型应用设计，不仅提供了稳定的输出电压，还融合了先进的特性以确保最佳性能和可靠性，同时显著延长电池寿命。
## 芯片封装及管脚定义
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## 芯片概述

TX4314 是一款低噪声开关电容倍压器，它能够从2.7V至4.5V的输入电压产生一个固定的5V输出电压。该转换器采用无电感设计，通过内部开关电容电路实现了高效的电压转换，适用于需要紧凑解决方案的应用场景。其最大输出电流可达230mA（当VIN≥3.6V时），并且具有极低的关断电流（<1μA），这使得它非常适合便携式电子产品使用。
## 应用原理解析
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## 典型应用图：
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## 注意事项

*  布局时应尽量缩短接地层和所有电容器之间的距离，以提高性能并确保适当的调节。
*  在选择电容时，请考虑启动时间和最小启动时间等因素，推荐至少2.2μF的电容值。
*  EN 脚：*EN引脚是CMOS输入，必须始终保持有效的逻辑电平驱动，不可使其浮空。

注：极限应用参数
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测试数据
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结语：
综上所述，TX4314 不仅代表了我们在电源管理解决方案上的最新成就，也是对效率和紧凑设计不懈追求的结果。通过提供卓越的负载循环能力和极低的静态电流表现，TX4314 成为了便携式电子产品理想的选择。我们相信，TX4314 将成为您下一个项目中实现高效能与小尺寸完美结合的关键组件。
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