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                                  深圳市芯鼎盛技术有限公司

提供卓越电源管理芯片方案，提供整体解决方案
在工业设备与消费电子对高压、高效电源需求日益增长的背景下，宽压降压转换技术成为关键突破点。我们推出TX4136L——一款内置150V/3A MOSFET的高效降压DC-DC转换器，集宽压输入（8-120V）、1.8A大电流输出与多重保护于一体，为工业控制、医疗设备及新能源车等领域提供高可靠性的电源解决方案。
## 芯片封装及管脚定义
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## 芯片概述

TX4136L是一款支持宽输入电压（8-120V） 的开关降压DC-DC转换器，芯片集成150V/300mΩ MOSFET，支持输出恒压（CV）与恒流（CC）双模式。固定140kHz PWM开关频率（轻载自动降频），提供高达95%的转换效率，典型输出能力达12V/1.5A或5V/1.8A。内置软启动、过温保护（OTP）、短路保护及限流功能，空载待机功耗极低，适用于高压、高可靠性场景。
## 应用原理解析

TX4136L 采用峰值电流模 PWM 控制技术，其中恒压控制是通过 FB1/FB2 引脚采样输出电压，依据公式 V OUT = R3+R1/R1 ×0.38V 来动态调整占空比；恒流控制则由 VSN 引脚电阻 R5 设置限流点，即满足 I OUT = 0.15V/R5；其保护机制包括过温保护（OTP），当结温超过 150℃时会关断输出，以及在短路时触发限流保护。

## 典型应用图：

[image: image3.png]8-120v

VIN





## 注意事项

*  电感选型：推荐33-100μH低ESR电感，大电感值可降低纹波；
*  电流检测电阻：R5​精度影响限流点（例：100mΩ对应1.5A）；

*  FB电阻匹配：恒压输出需严格满足R1=R2、R3=R4；

*  散热设计：EP焊盘需充分连接PCB铜箔散热，持续负载时结温≤85℃。

注：电气特性
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输出=5.0V实测数据
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10 0.96 5.46 1.5 85.3%
12 0.80 5.45 1.5 85.2%
24 [0.40 [5.42 1.5 [84.7%
36 0.26 5.37 1.5 86.1%
48 0.20 5.34 1.5 83.4%
60 0.16 5.33 1.5 83.3%
72 0.13 5.32 1.5 85.3%
80 0.12 5.32 1.5 83.1%
100 0.09 5.32 1.5 88.7%





输出=12.0V实测数据
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结语：
TX4136L凭借150V高压集成MOSFET、宽压输入适应能力及CV/CC双模式控制，为工业照明、医疗设备、新能源车等高压应用场景提供高性价比解决方案。其轻载降频机制优化全负载效率，多重保护功能确保系统可靠性，配合ESOP8封装简化PCB散热设计，助力客户在紧凑空间内实现高性能电源管理。
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