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                                   深圳市芯鼎盛技术有限公司

提供卓越电源管理芯片方案，提供整体解决方案
在工业设备对超宽电压电源需求激增的背景下，高压大功率转换技术成为关键突破点。我们推出TX4141A——一款内置高性能MOSFET的宽压DC-DC转换器，集超宽输入范围（4.5-75V）、2A输出能力与智能保护于一体，为医疗设备、工业网络系统及高压充电器提供高可靠电源解决方案。
## 芯片封装及管脚定义
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## 芯片概述

TX4141A是一款支持75V超高压输入的2A降压转换器，在4.5-75V宽输入范围下提供高达91%转换效率。采用200kHz固定频率峰值电流模控制，支持宽输出电压调节。内置可编程限流、热关断（160℃触发）及频率折返（轻载时自动降频优化效率），静态功耗仅0.4mA（EN使能时），是高压工业应用的理想选择。
## 应用原理解析

TX4141A 采用峰值电流模控制技术，通过 FB 引脚检测输出电压并依据 VOUT=0.805V×(1+R1/R2) 的公式进行恒压控制，动态调整 PWM 占空比，在 200kHz 时钟上升沿开启 MOSFET，当叠加斜波补偿的电流检测信号超过 EA 输出时关断，其保护机制包括通过 ILIM 脚电阻设定峰值电流的可调限流以及结温超过 160℃时强制停机的热关断，并且具备轻载自动降频优化效率的智能频率管理功能。

## 典型应用图：
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## 注意事项

*  电感选型：10-47μH，DCR＜50mΩ，额定电流≥负载电流130%；

*  电容要求：输入电容-47-100μF电解电容（抑制高压输入浪涌），输出电容-220μF电解电容（维持低纹波），补偿电容-FB-OUT间并联22-47pF陶瓷电容优化环路；
*  POK功能：FB电压达设定值90%时输出有效信号（开漏输出），可驱动后续电路或驱动系统指示灯；
注：电气特性

（工作条件：TA = 25℃，VIN = 12V，除非另有说明）
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结语：
TX4141A凭借75V业界领先耐压能力、宽范围可调输出及多重智能保护，为医疗设备、工业网络等高可靠性场景提供强大支持。其创新的频率管理机制显著优化系统效率，POK电源监控提升智能化水平，配合ESOP-8封装强化散热性能，助力客户在严苛环境下实现高效稳定的电源管理。
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