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                                  深圳市芯鼎盛技术有限公司

提供卓越电源管理芯片方案，提供整体解决方案
在汽车电子与工业系统对宽压电源需求日益增长的背景下，高效同步降压技术成为关键突破点。我们推出TX4141——一款集成同步整流的40V耐压DC-DC转换器，集8-38V宽输入范围、3.1A输出能力与多重保护于一体，为车载充电器、分布式电源系统提供高可靠解决方案。

## 芯片封装及管脚定义
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## 芯片概述

TX4141是一款固定5V输出的同步降压稳压器，集成高效率同步整流架构。支持8-38V宽输入范围，提供高达93%转换效率，最大连续输出电流3.1A。采用130kHz固定开关频率，内置输入过压保护（32V触发）、热关断（150℃）及短路保护（30mA限流），静态电流仅6mA，是车载充电器与工业电源的理想选择。
## 应用原理解析

TX4141 应用同步整流电流模控制技术，它采用恒压控制，内部有固定 5V 基准，经 FB 引脚直接监测输出电压，无需外部分压电阻；工作循环为 130kHz 时钟驱动同步 MOSFET 对，顶部管导通时电感储能，底部管导通时续流。同时具备多种保护机制，当输入电压 VIN 超过 32V 时关断系统，结温高于 150℃强制停机，有 30℃迟滞恢复，输出短路时能把输入电流限制到 30mA。

## 典型应用图：
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## 注意事项

*  电感选型：推荐10-47μH低DCR电感，额定电流≥3.72A（计算：3.1A + 0.62A纹波）；
*  电容要求：输入电容-100μF低ESR电解电容（抑制浪涌电流），输出电容-470μF低ESR电解电容（确保低纹波）；
*  热管理：持续3.1A输出时需保证PCB散热面积，避免结温持续＞85℃（工作温度上限）；

*  布局关键：VIN/SW/GND走线短而宽，形成最小功率环路，输入电容紧靠VIN和GND引脚，SW节点远离敏感模拟电路；
注：电气特性

（工作条件：TA = 25℃，VIN = 12V，除非另有说明）
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结语：
TX4141凭借同步整流架构、93%高转换效率及工业级保护功能，为车载充电器、分布式电源系统提供高性价比解决方案。其130kHz固定频率简化EMI设计，集成LED驱动增强系统可观测性，配合SOP-8L封装优化空间利用率，助力客户在严苛电气环境中实现紧凑可靠的电源管理。
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